|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению АдминистрацииСаткинского муниципального района от «08» сентября 2020 года № 516 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ САТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА

## Раздел 5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

До момента ввода в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной, реализованной в рамках концессионного соглашения АО «Саткинский чугуноплавильный завод» осуществляет поставку тепловой энергии потребителям в старой части города Сатка.

Подключение газовой Котельной старой части г. Сатка к теплосети будет осуществлено путем строительства с последующим подключением к существующим тепловым сетям, а также дополнительной прокладкой трубопроводов для подключения к тепловой сети.

Параметры планируемой к строительству БМК представлены в таблице ниже.

Таблица 37. Параметры планируемой к строительству газовой Котельной Старой части

| **Наименование показателя** | **2020 год** |
| --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая Котельной Старой части г. Сатка |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/час | 15,474 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,277 |
| Потери мощности в тепловой сети, % | 4,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 13,8 |