

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2018 года № 384/49

г. Сатка

О внесении изменений и дополнений в приложение решения Собрания депутатов от 24.12.2014 № 643/69 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Саткинского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области «О внесении изменений в приказ Министрества строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 05.11.2014 г. № 496» от 07.12.2015 № 176, руководствуясь Уставом Саткинского муниципального района, Положением «О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования», утвержденным Постановлением администрации Саткинского муниципального района от 04.09.2014 №1113,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 24.12.2014 № 643/69 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Саткинского муниципального района» следующие изменения и дополнения:

1) дополнить пунктами 143 – 145 следующего содержания:

«143. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», СП 133.13330.2012. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

144. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований СН 461-74. «Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 23 |
| Сооружения связи | Размеры земельных участок, га |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:405060708090100110120 | 0,80/0,301,00/0,401,10/0,451,30/0,501,40/0,551,50/0,601,65/0,701,90/0,802,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:30405060708090100110120 | 0,80/0,400,85/0,451,00/0,501,10/0,551,30/0,601,40/0,651,50/0,701,65/0,801,90/0,902,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

**Примечания**:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

145. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 24 |
| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10- 40 тысячномеров | по расчету | 300 кв. м\*/0,1 га\*\* на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв. м\*/0,15 га\*\* на объект |
| Опорно-усилительная станция (израсчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв. м\*/0,20 га\*\* на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 - 0,1 гана объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 - 12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50 - 70 кв. м на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02 - 0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи" | 10 - 50 кв. м на объект |

**Примечания**:

- \*указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

- \*\* указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Саткинский рабочий» и разместить на официальном сайте Саткинского муниципального района.

1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному самоуправлению (председатель Е.Р. Привалова).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Саткинского муниципального района А.А. Глазков